(footprint "MULTIRF4IN1-SMT" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -0.75) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
    (tstamp c70c9e03-6ffa-4ea8-9291-15d2673122a0)
  )
  (fp_text value "Val**" (at 0 1) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
    (tstamp c3246ecf-81bc-4b14-94a2-7b86227cabaf)
  )
  (fp_line (start -13 11.9) (end -13 17) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 21d8aff3-5b17-43c7-9d08-4e33edbcbeb9))
  (fp_line (start -13 3.4) (end -13 8.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 4a2c9e01-3f0b-4116-a39b-baa7e7b94b8a))
  (fp_line (start -13 -8.1) (end -13 -2.4) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 960baeae-d7ca-4f76-ac15-6cd68f041702))
  (fp_line (start 13 -17) (end 13 -13.9) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp a22c44ee-0c9a-42e0-81e0-94f90a0da388))
  (fp_line (start 13 11.9) (end 13 17) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp a8050edb-a9eb-479e-abea-105077de87b8))
  (fp_line (start -13 -17) (end -13 -11.9) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp dbeb96d9-bbc7-4dae-ba00-6746209bdc43))
  (fp_line (start 13 -17) (end -13 -17) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp de173627-aedf-48e0-8674-66cfe17b969a))
  (fp_line (start 13 17) (end -13 17) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp edb180b5-b35e-4fa4-8440-d021574908ae))
  (pad "CE_2401" smd rect (at 12.49 -13) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 177c8408-9b8a-453c-871a-7a335239833a))
  (pad "CS_2401" smd rect (at 12.49 -1) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp deb3cbb7-c404-4161-b154-3014395e2a30))
  (pad "CS_2500" smd rect (at 12.49 1) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp e8ecba2d-0746-43bc-b641-9cc180ff9253))
  (pad "CS_6936" smd rect (at 12.49 -3) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 90314976-271d-4f34-b2f0-dff6de6b86e7))
  (pad "CS_7105" smd rect (at 12.49 3) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 1f154bf6-42ea-456f-89ac-fed01ff7208b))
  (pad "GND" smd rect (at 12.49 9) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 14373cb3-8424-453e-b0d3-1a6022ea35b1))
  (pad "GND@1" smd rect (at -12.49 -11) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp b15a1378-3e57-41cb-96b2-030f4848402c))
  (pad "GND@2" smd rect (at -12.49 -9) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 71e83330-d2fe-4680-bbc4-fbbb511ecf3d))
  (pad "GND@3" smd rect (at -12.49 -1.5) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 27f29ad7-d4f7-416a-bc00-7c36c9ffbaca))
  (pad "GND@4" smd rect (at -12.49 2.5) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 6b446947-9739-4960-abfc-ef89034a0437))
  (pad "GND@5" smd rect (at -12.49 9) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 589b3137-9b71-4e00-93fe-63222c56ecc3))
  (pad "GND@6" smd rect (at -12.49 11) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 371c3d69-e48f-46fb-a1b6-b681b17bacb1))
  (pad "MISO" smd rect (at 12.49 -9) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp a1ef8d67-bdf4-443e-88f7-406670c2aef9))
  (pad "MOSI" smd rect (at 12.49 -7) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp d9f5d5e2-2571-4cc2-800c-f5758bd5695f))
  (pad "PE1" smd rect (at 12.49 7) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 06684ce2-c9de-48bf-9621-ada44ca8a12c))
  (pad "PE2" smd rect (at 12.49 5) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp bd470244-7da3-4d59-894b-19e4071da146))
  (pad "RF" smd rect (at -12.49 0.5) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp e91e6b83-902b-42be-92fa-6ac19487af54))
  (pad "RST_CYFR" smd rect (at 12.49 -11) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp dc86e8ca-1f6b-4f0d-9576-5c57346768bf))
  (pad "SCK" smd rect (at 12.49 -5) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 483e384c-d6af-490d-b4f9-371490f0e46f))
  (pad "VCC" smd rect (at 12.49 11) (size 1.52 1.27) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.1) (tstamp 8796d68c-81fa-42ef-ace9-9d8c76827e59))
)
